LORRENZ MZ 283 - Широкополосная акустическая система.
[bookmark: _GoBack][image: ]MZ 283 представляет собой акустическую систему,  предназначенную для  инсталяции систем фоновой музыки, конференций и оповещения. Имеет стакан для установки на стойку и кронштейн настенного крепежа. Обладает естественным разборчивым воспроизведением речи, качественным воспроизведением фоновой музыки.  Два высокочастотных излучателя  обеспечивают высокую детализацию воспроизводимого звукового материала. Эта широкополосная система обладает номинальной мощностью 250 Вт, что делает ее идеальной для широкого спектра приложений переднего и заднего плана с акустически сложной обстановкой.

Технические характеристики
	Частотный диапазон (+/- 3 дБ)
	150Гц-20кГц

	Мощность PRG, MAX 
	250Вт / 500Вт

	Динамик НЧ - СЧ / ВЧ
	6 Х 3.5”  2 Х 3”

	Звуковое давление (Чувствительность) 
	103дБ

	Максимальное звуковое давление 
	127дБ

	Рекомендованная мощность усилителя (4OHMS)
	200Вт - 400Вт

	Дисперсия
	120° Hor. x 40° Vert. Rotatable

	Сопротивление 
	8 Ом

	Материал
	Фанера стандарт ВВ

	Сетка
	Перфорированная сталь 1,2 мм

	Разъем
	Neutrik NL4 /Блочный соеденитель

	Габариты
	115х910х220 мм

	Вес
	8кг

	Система установки 
	Стакан 36 мм/настенное крепление
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